**Parametry tratí**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie** | **Délka** | **Převýšení** | **Počet kontrol** |
| HDR | 1,7 | 20 | 7 |
| DH10N | 1,7 | 20 | 7 |
| D10 | 1,7 | 20 | 8 |
| D12 | 2 | 20 | 8 |
| D14 | 2,7 | 25 | 12 |
| D16 | 3,7 | 40 | 14 |
| D18 | 4 | 45 | 16 |
| D21 | 4,7 | 80 | 20 |
| D35 | 4 | 60 | 17 |
| D45 | 3,2 | 40 | 14 |
| D55 | 2,7 | 30 | 14 |
| D65 | 2,4 | 30 | 13 |
| H10 | 1,7 | 20 | 8 |
| H12 | 2,1 | 20 | 9 |
| H14 | 2,9 | 25 | 14 |
| H16 | 4 | 45 | 16 |
| H18 | 4,7 | 80 | 20 |
| H21 | 5,8 | 140 | 24 |
| H35 | 5,3 | 120 | 21 |
| H45 | 4,6 | 80 | 19 |
| H55 | 3,8 | 50 | 16 |
| H65 | 2,7 | 30 | 14 |
| H70 | 2,4 | 30 | 13 |
| P | 3,8 | 50 | 12 |