**Parametry tratí**

| **kategorie** | **délka** | **převýšení** | **měřítko mapy** | **výměna mapy** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HDR | 3,30 | 125 | 1:7500 | NE |
| P | 2,48 | 135 | 1:10000 | NE |
| T | 4,13 | 205 | 1:7500 | NE |
| D10C | 2,19 | 135 | 1:10000 | NE |
| D10N | 3,49 | 125 | 1:10000 | NE |
| D12C | 2,92 | 140 | 1:10000 | NE |
| D12D | 2,06 | 135 | 1:10000 | NE |
| D14C | 3,23 | 120 | 1:10000 | NE |
| D14D | 2,57 | 110 | 1:10000 | NE |
| D16C | 3,09 | 140 | 1:7500 | NE |
| D18C | 3,12 | 150 | 1:7500 | NE |
| D21C | 4,15 | 225 | 1:10000 | ANO |
| D21D | 3,12 | 150 | 1:10000 | NE |
| D35C | 3,66 | 185 | 1:7500 | ANO |
| D35D | 3,31 | 105 | 1:7500 | NE |
| D45C | 3,28 | 175 | 1:7500 | ANO |
| D45D | 2,91 | 100 | 1:7500 | NE |
| D55C | 3,13 | 120 | 1:7500 | NE |
| D55D | 2,61 | 85 | 1:7500 | NE |
| D65C | 2,44 | 105 | 1:7500 | NE |
| H10C | 2,38 | 135 | 1:10000 | NE |
| H10N | 3,49 | 125 | 1:10000 | NE |
| H12C | 3,11 | 175 | 1:10000 | NE |
| H12D | 2,19 | 140 | 1:10000 | NE |
| H14C | 3,59 | 190 | 1:10000 | NE |
| H14D | 2,57 | 110 | 1:10000 | NE |
| H16C | 3,50 | 200 | 1:7500 | ANO |
| H18C | 3,70 | 200 | 1:7500 | ANO |
| H21C | 5,43 | 270 | 1:10000 | ANO |
| H21D | 3,70 | 200 | 1:10000 | ANO |
| H35C | 4,73 | 255 | 1:7500 | ANO |
| H35D | 3,50 | 135 | 1:7500 | NE |
| H45C | 3,80 | 160 | 1:7500 | ANO |
| H45D | 3,36 | 160 | 1:7500 | NE |
| H55C | 3,63 | 150 | 1:7500 | NE |
| H55D | 3,07 | 120 | 1:7500 | NE |
| H65C | 3,26 | 150 | 1:7500 | NE |
| H65D | 2,61 | 85 | 1:7500 | NE |
| H70C | 2,61 | 85 | 1:7500 | NE |